modeinput=CAMH264
symbolrate=250
fec=7
freqoutput=437.5
rfpower=7
modeoutput=QPSKRF
tsvideofile=/home/pi/RpiDATVRelease/mire250.TS
call=F5OEO
paternfile=/home/pi/RpiDATV_Dev/mire.jpg
udpinaddr=230.0.0.2
pidvideo=512
pidpmt=100
serviceid=1
