RS
==
  
#### Wetterballon-Radiosonden  400-406 MHz  

Die Decoder erwarten das FM-demodulierte wav-Audio des empfangenen Signals (kann auch mit 
sox gestreamt werden). Die weitere Demodulation ist sehr einfach gehalten (Nulldurchgaenge), 
so dass die Decodierung empfindlich auf Stoerungen reagiert und ein gutes Signal braucht. 
Oft hilft schon, z.B. mit sox einen lowpass-Filter zwischenzuschalten (fuer die C34 wurde DFT 
ausprobiert). Je nach Empfangsgeraet oder SDR-Software kann das Signal invertiert sein 
(ebenso fuer neuere DFM-09 gegenueber DFM-06).

https://www.youtube.com/user/boulderplex  

http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?f=14&t=43&start=525#p50955  
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?f=14&t=43&start=550#p64707  
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?f=14&t=43&start=700#p75202  
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?f=14&t=43&start=1000#p87987  
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?f=14&t=43&start=1000#p88325  
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?f=14&t=43&start=1000#p88845  


